1.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


Tirgus izpētei identifikācijas Nr. JŪ – TI 13/2023 „Sūkņu stacijas un elektromagnētiskā plūsmas mērītāja iegāde ar piegādi”

	Kam
	SIA “Jēkabpils ūdens”, reģ. Nr. 45403000395, juridiskā adrese Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV 5201

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	E-pasta adrese
	



	Nosaukums
	Cena kopā bez PVN
	Cena kopā ar PVN

	
1.1.	 Rūpnieciski izgatavota, hermētiska pazemes tipa sūkņu stacija ar DN 1200mm, H-3.62m izvietošanai grants segumā ar ķeta lūku 400 KN, ar diviem iegremdējamiem sūkņiem Q-1,0 l/s, H-5,0 m, enkurojumu pie dzelzbetona plātnes, nokomplektēta ar elektrības uzskaites, vadības un automātikas skapi pieslēgumus SCADA sistēmai u.c. aprīkojumu saskaņā ar UKT-13 lapu
1.2.	Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN50 ar vadības skapi un kabeli 
	
	

	KOPĀ:
	
	



Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar tirgus izpētes dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, tai skaitā, izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi, iekraušanu, piegādi uz Līguma izpildes vietu un izkraušanu, kā arī nokļūšanu uz Līguma izpildes vietu, nodokļi un nodevas (izņemot PVN) jāiekļauj kopējās izmaksās.

<Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tirgus izpēte identifikācijas Nr. JŪ – TI 13/2023 „Sūkņu stacijas un elektromagnētiskā plūsmas mērītāja iegāde ar piegādi”
Kontaktpersona: Ainārs Joksts t.29992108, 25578934, e-pasts: info@jekabpilsudens.lv

Pretendents nodrošina sekojošu preču piegādi Meldru iela 10, Jēkabpils, Jēkabpils novads, saskaņā ar zemāk uzskaitītām tehniskajām prasībām:

	1. Pasūtītāja prasības piegādājamajām precēm:
	Pretendenta piedāvājums

	1.1.  Rūpnieciski izgatavota, hermētiska pazemes tipa sūkņu stacija ar DN 1200mm, H-3.62m izvietošanai grants segumā ar ķeta lūku 400 KN, ar diviem iegremdējamiem sūkņiem Q-1,0 l/s, H-5,0 m, enkurojumu pie dzelzbetona plātnes, nokomplektēta ar elektrības uzskaites, vadības un automātikas skapi pieslēgumus SCADA sistēmai u.c. aprīkojumu saskaņā ar UKT-13 lapu (pielikumā)
1.2. Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN50 ar vadības skapi un kabeli 
	

	2. Piegādes laiks dienās
	

	3. Piedāvātais garantijas termiņš, kas nevar būt mazāks par 24 mēnešiem
	



<Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


