1.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tirgus izpētei identifikācijas Nr. JŪ – TI 17/2023 “Peldoša tipa akas vāku iegāde”

	Kam
	SIA “Jēkabpils ūdens”, reģ. Nr. 45403000395, juridiskā adrese Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV 5201

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	E-pasta adrese
	



	Nosaukums
	Daudzums
	Cena par 1 gab. bez PVN
	Cena kopā bez PVN
	Cena kopā ar PVN

	Peldoša tipa akas vāks

	30 gab.

	
	
	



Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar tirgus izpētes dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, tai skaitā, izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi, iekraušanu, piegādi uz Līguma izpildes vietu un izkraušanu, kā arī nokļūšanu uz Līguma izpildes vietu, nodokļi un nodevas (izņemot PVN) jāiekļauj kopējās izmaksās.

(Pretendenta paraksts)


2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tirgus izpēte identifikācijas Nr. JŪ – TI 17/2023 „Peldoša tipa akas vāku iegāde”
Kontaktpersona: Dainis Raubišķis t.29102647, 25578934, e-pasts: info@jekabpilsudens.lv
1. [bookmark: hh]Peldoša tipa akas vāks 30 gab. (rasējums)

[image: ]

	2. Pasūtītāja prasības:
	Pretendenta piedāvājums:

	Lūkas pārsedzei (rāmim un vākam) ir jābūt izgatavotai no kaļamā ķeta
	

	Lūkas pārsedzes slodzes klasei ir jābūt ne zemākai par D400
	

	Lūkas pārsedzei ir jābūt peldoša tipa 
	

	Lūkas pārsedze ir bez ventilācijas atverēm
	

	Vāka atvēršanas operāciju ir jāspēj veikt vienam cilvēkam
	

	Vākam ir jābūt piestiprinātam pie rāmja ar eņģes palīdzību, kā arī jābūt iespējai vāku pilnībā atvienot no rāmja
	

	Eņģu vāka atvēruma leņķis ir vismaz 100˚ horizontāli
	

	Eņģu vākam jānodrošina aizvēršanas drošības bloķēšana, fiksējoties vismaz 75˚ leņķī horizontāli
	

	Lūkas pārsedzes amortizācijas starplika ir viengabalaina blīvgumija, ko nepieciešamības gadījumā ir iespējams atdalīt no rāmja (to nebojājot), atsevišķi iegādāties un nomainīt
	

	Blīvgumijai ir jābūt fiksētai pie rāmja korpusa tā, lai pilnībā izslēgtu vāka un rāmja savstarpēju kontaktu pie vertikālas un horizontālas slodzes
	

	Ir jābūt iespējai lūkas pārsedzei uzstādīt slēdzeni. Lūkas pārsedzes ražotājs izgatavo slēdzenes, ko iespējams iegādāties kā papildus aprīkojumu (slēdzene nav iekļauta šajā tehniskajā piedāvājumā)
	

	Rāmja augstumam (H) ir jābūt ne mazākam kā 200mm
	

	Lūkas pārsedzes atvērumam (O) ir jābūt ne mazākam kā 600 mm
	

	Rāmja kakla ārējam diametram (D) ir jābūt ne mazākam kā 670mm
	

	Lūkas pārsedze atbilst standartam EN 124, ko apliecina DWGV, KIWA vai līdzvērtīgs ES sertificētas institūcijas izsniegts sertifikāts
	




(Pretendenta paraksts)
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