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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”
Reģistrācijas Nr. 45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, www.jekabpilsudens.lv
Tālrunis 65232036, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv
Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS “SEB banka”

APSTIPRINU
SIA “Jēkabpils ūdens”
Valdes loceklis 
______________M.Aleksejevs
2020.gada 10.jūnijā
Cenu aptaujas
identifikācijas Nr. JŪ – CA 2/2020
[bookmark: _Hlk532820189][bookmark: _Hlk528846065]“Skataku lūkas”
Nolikums

1.Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”
Reģistrācijas numurs: 45403000395
Adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV - 5201
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Norēķina konta Nr.LV80UNLA0009000508309
Kontaktpersona: Diāna Ose Tālr.: 25573414 e-pasts: jekabpilsudens@jekabpilsudens.lv 
Tehniskajos jautājumos: tehniskais direktors Dainis Raubiškis, Tālr.: 29102647

2.Cenu aptaujas priekšmets un apjoms 
[bookmark: _Hlk42611230]2.1. Skataku lūkas, 30 gabalas, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. 
[bookmark: _Hlk42682199]2.2. Tehniskā specifikācija: 
Tehniskās prasības:
1. Lūkas pārsedzei (rāmim un vākam)  jābūt izgatavotiem no kaļamā ķeta, ar vismaz divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī.
2. Lūkas pārsedzes slodzes izturība ne zemāka par D400.
3. Lūkas pārsedzei jābūt peldošā tipa.
4. Lūkas pārsedze ir bez ventilācijas atverēm.
5. Vākam jābūt piestiprinātam pie rāmja ar eņģi, ar iespēju to atvienot no rāmja.
6. Eņģu vāka atvēruma leņķis 1000 horizontāli, tam jānodrošina aizvēršanas drošības bloķēšana, fiksējoties vismaz 750 leņķī horizontāli.
7. Lūkas pārsedzes amortizācijas starplika ir viengabalaina blīvgumija, ko iespējams atdalīt no rāmja ( to nebojājot), atsevišķi iegādāties un nomainīt. Blīvgumijai jābūt fiksētai pie rāmja korpusa tā, lai pilnībā izslēgtu vāka un rāmja savstarpēju kontaktu pie vertikālas un horizontālas slodzes.
8. Rāmja augstumam (H) jābūt ne mazākam kā 190mm.
9. Lūkas pārsedzes atvērumam jābūt ne mazākam kā 700mm.
10. Rāmja kakla ārējam diametram jābūt ne mazākam kā 610mm.
11. Lūkas pārsedze atbilst standartam LVS NE 124, ko apliecina ES sertifikāts

	Nosaukums
	Daudzums
	1 gab. cena EUR bez PVN
	PVN  (EUR)
	1 gab. cena EUR ar PVN

	Skataku lūka
	1
	
	
	



2.3. Iegāde tiks veikta pakāpeniski viena gada laikā pēc nepieciešamības.
2.4. Paredzamais apjoms noteikts provizoriski vienam gadam, iegādes apjomi var svārstīties (pieaugt vai samazināties) 20% robežās. 

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks
3.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 29.jūnijam, plkst. 13:00. 
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA “Jēkabpils ūdens” – Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, LV-5201, iesniedzot personīgi referentei, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, vai nosūtot pa pastu tā, lai tiktu saņemti līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājumi kas saņemti pēc 3.1. punktā noteiktā termiņa, netiek atvērti un vērtēti.

4. Piedāvājumi jāiesniedz vienā eksemplārā. 
4.1. Piedāvājums jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē vai jānosūta pa pastu norādot sekojošu informāciju:
pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese; norāde „Piedāvājums cenu aptaujai “Skataku lūkas”,  identifikācijas Nr. JŪ - CA 2/2020

[bookmark: _Toc145916135]5. Vispārējās prasības pretendentiem
5.1. Par pretendentiem var būt personas, kuras atbilst šī nolikuma prasībām un kuras izsaka vēlēšanos piedalīties iepirkumā. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
5.2. Visi pretendenti piedalās cenu aptaujā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

6. Pretendenta iesniedzamie dokumenti.
Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
6.1. Rakstisku pieteikumu par dalību cenu aptaujā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts – 1.pielikums);
6.2. Finanšu piedāvājumu, atbilstoši  Tehniskai specifikācijai -2.pielikums.

7. Piedāvājumu vērtēšana.
[bookmark: _Toc59188053][bookmark: _Toc26600590][bookmark: _Toc59188055]7.1. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
7.2. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.jekabpilsudens.lv. 


Juriste D. Ose

Pielikums Nr.1

Pretendenta pieteikums (veidlapa)
dalībai iepirkumā
2020.gada    .	

Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendenta vārdā piesaku dalību iepirkumā “Skataku lūkas” identifikācijas Nr. JŪ - CA 2/2020
Pretendenta nosaukums:____________________________________________________

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese
Bankas rekvizīti___________________________________________________________

Kontaktpersona

/vārds uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs,  e-pasta adrese

Apliecinām, ka:
· ka nav tādu apstākļu, kuri mums liegtu piedalīties cenu aptaujā un izpildīt cenu aptaujas dokumentos norādītās prasības, pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus,
· piegādi veiksim saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu,
· piedāvājums sagatavots atbilstoši Cenu aptaujas nolikuma prasībām un visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
· sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.


    <Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds, pievienojot pilnvaru>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, >



Pielikums Nr.2
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Skataku lūkas” identifikācijas Nr. JŪ - CA 2/2020
Tehniskā specifikācija: 
Tehniskās prasības:
1. Lūkas pārsedzei (rāmim un vākam)  jābūt izgatavotiem no kaļamā ķeta, ar vismaz divām atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī.
2. Lūkas pārsedzes slodzes klase ne zemāka par D400.
3. Lūkas pārsedzei jābūt peldošā tipa.
4. Lūkas pārsedze ir bez ventilācijas atverēm.
5. Vākam jābūt piestiprinātam pie rāmja ar eņģi, ar iespēju to atvienot no rāmja.
6. Eņģu vāka atvēruma leņķis 1000 horizontāli, tam jānodrošina aizvēršanas drošības bloķēšana, fiksējoties vismaz 750 leņķī horizontāli..
7. Lūkas pārsedzes amortizācijas starplika ir viengabalaina blīvgumija, ko iespējams atdalīt no rāmja ( to nebojājot), atsevišķi iegādāties un nomainīt. Blīvgumijai jābūt fiksētai pie rāmja korpusa tā, lai pilnībā izslēgtu vāka un rāmja savstarpēju kontaktu pie vertikālas un horizontālas slodzes.
8. Rāmja augstumam (H) jābūt ne mazākam kā 190mm.
9. Lūkas pārsedzes atvērumam jābūt ne mazākam kā 700mm.
10. Rāmja kakla ārējam diametram jābūt ne mazākam kā 610mm.
11. Lūkas pārsedze atbilst standartam LVS NE 124, ko apliecina ES sertifikāts

	Nosaukums
	Daudzums
	1 gab. cena EUR bez PVN
	PVN  (EUR)
	1 gab. cena EUR ar PVN

	Skataku lūka
	1
	
	
	





<Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, datums>
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