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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”
Reģistrācijas Nr. 45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, www.jekabpilsudens.lv
Tālrunis 65232036, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv
Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS “SEB banka”

APSTIPRINU
SIA “Jēkabpils ūdens”
Valdes loceklis 
______________A.Smagars
2021.gada 1.oktobrī
Tirgus izpēte
identifikācijas Nr. JŪ – CA 5/2021
[bookmark: _Hlk83802817]Būvprojekta izstrāde:
„Kanalizācijas spiedvadu pārbūve Rīgas ielā 211B, Jēkabpilī”
1.Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”
Reģistrācijas numurs: 45403000395
Adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV - 5201
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Norēķina konta Nr.LV80UNLA0009000508309
Kontaktpersona juridiskos jautājumos: Diāna Ose Tālr.: 25573414 e-pasts: jekabpilsudens@jekabpilsudens.lv 
Tehniskajos jautājumos: komunālinženiere Lilija Berģe: 29992138
lilija.berge@jekabpilsudens.lv

2.Tirgus izpētes priekšmets un apjoms 
[bookmark: _Hlk83803751]2.1. Būvprojekta izstrāde: „Kanalizācijas spiedvadu pārbūve Rīgas ielā 211B, Jēkabpilī” saskaņā ar tehnisko specifikāciju/projektēšanas uzdevumu, atbilstoši  3. pielikumam.
2.1. Būvprojekta izstrādes termiņš trīs mēneši no līguma noslēgšanas.

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks
3.1.Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 2.decembrim, plkst. 10:00. 
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA “Jēkabpils ūdens” – Jaunā ielā 60, Jēkabpilī, LV-5201 elektroniski uz e-pastu: info@jekabpilsudens.lv, parakstīts ar drošo elektronisko parakstu. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Piedāvājumi kas saņemti vēlāk, netiek vērtēti.

4. Piedāvājumi jāiesniedz vienā eksemplārā. 
[bookmark: _Toc145916135]
5. Vispārējās prasības pretendentiem
5.1. Par pretendentiem var būt personas, kuras atbilst šī nolikuma prasībām un kuras izsaka vēlēšanos piedalīties iepirkumā. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
5.2. Visi pretendenti piedalās tirgus izpētē uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

6. Pretendenta iesniedzamie dokumenti.
Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
1. Rakstisku pieteikumu par dalību tirgus izpētē, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts – 1.pielikums);

2. Finanšu piedāvājumu, atbilstoši  2. pielikumam.

3. Lokālā tāme, atbilstoši 4. pielikumam.


7. Piedāvājumu vērtēšana.
[bookmark: _Toc59188053][bookmark: _Toc26600590][bookmark: _Toc59188055]7.1. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar  viszemāko cenu.
7.2. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto tirgus izpēti. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.jekabpilsudens.lv. 


Pielikumi: 
1. Pretendenta pieteikums
2. Finanšu piedāvājums
3. Tehniskā specifikācija, projektēšanas uzdevums
4. Lokālā tāme
5. Tehniskie noteikumi
6. Par TN izsniegšanu
7. Pārskats par ģeotehnisko izpēti kanalizācijas spiedvadu pārbūves darbiem Rīgas ielā 211a, Jēkabpilī
8. Topogrāfija

Juriste D. Ose

Pielikums Nr.1

Pretendenta pieteikums (veidlapa)
dalībai tirgus izpētē
2021.gada    .	

Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendenta vārdā piesaku dalību tirgus izpētē, identifikācijas Nr. JŪ – CA 5/2021, Būvprojekta izstrāde: „Kanalizācijas spiedvadu pārbūve Rīgas ielā 211B, Jēkabpilī”

Pretendenta nosaukums:____________________________________________________

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese
Bankas rekvizīti___________________________________________________________

Kontaktpersona

/vārds uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs,  e-pasta adrese

Apliecinām, ka:
· Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri mums liegtu piedalīties tirgus izpētē un izpildīt dokumentos norādītās prasības, pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus,
· pilnībā esam iepazinušies ar visiem tirgus izpētes dokumentiem, pakalpojumu apjomiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju. Saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, pretenziju nav,
· iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamiem visus riskus un atbildību iesniegto piedāvājumu sakarā, 
· piedāvājums sagatavots atbilstoši tirgus izpētes nolikuma prasībām un visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
· sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

    Aizpilda, norādot vajadzīgo
  
   <Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds, pievienojot pilnvaru, ja nepieciešams>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, >

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU




Pielikums Nr.2
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

tirgus izpētē  identifikācijas Nr. JŪ – CA 5/2021, Būvprojekta izstrāde: „Kanalizācijas spiedvadu pārbūve Rīgas ielā 211B, Jēkabpilī”

1. Piedāvājumā ir iekļauti visi ar projektēšanu, saskaņošanu un būvniecības veikšanu saistītie darbi un izmaksas, piedāvājums sastādīts pamatojoties uz objekta vizuālo apsekošanu un paredzamo darbu izvērtēšanu, noformēšanu, transportu, visi LR paredzētie nodokļi.
2.  Izpildītājs apzinās, ka visi ar veiksmīgu būvniecības darbu veikšanu radušies papildus izdevumi būs jāsedz par saviem līdzekļiem. Pasūtītājs neapmaksās būvniecības gaitā radušos papildus darbus un izdevumus.
3. Izpildītājs ir pārliecinājies par visiem norādītājiem apjomiem, būvniecības gaitā jebkādas apjomu nesakritības ir sedzamas par Izpildītāja līdzekļiem.
4. Piedāvājums iesniegts saskaņā ar tehnisko specifikāciju/projektēšanas uzdevumu, atbilstoši  3. pielikumam un 4. pielikumam.
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	Būvprojekta izstrāde: „Kanalizācijas spiedvadu pārbūve Rīgas ielā 211B, Jēkabpilī”
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<Pretendenta nosaukums>
<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



Pielikums Nr.3

Tehniskā specifikācija/ Projekta uzdevums
„Kanalizācijas spiedvadu pārbūve Rīgas ielā 211B, Jēkabpilī”
būvprojekta izstrādei 
Vispārējās prasības
1. Objekts: Būvprojekta izstrāde „Kanalizācijas spiedvadu pārbūve Rīgas ielā 211B, Jēkabpilī”
1. Pamatojums un būvprojekta vispārīgs apraksts
Kanalizācijas spiedvads ir pilsētas nozīmes maģistrālā līnija. Izbūvēta 1989.gadā, sakarā ar pārsūknējamo šķidrumu korozīvo ietekmi ir neapmierinošā stāvoklī. Būvprojekta “Kanalizācijas spiedvadu pārbūve Rīgas ielā 211B, Jēkabpilī” ietvaros tiek paredzēts pārbūvēt kanalizācijas spiedvadu posmu, kas šķērso Donaviņas upi.
1. Apbūves galvenie parametri
Projekta ietvaros šķērsojamiem zemes gabali 
	Kadastra apzīmējums
	Adrese
	Īpašnieks

	56010013070
	Rīgas iela 211B
	
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

	56010013018
	Nav noteikta adrese, atrodas Rīgas iela 211A sastāva 
	Krustpils Evaņģēliska Luteriskā draudze

	56010013035
	Rīgas iela 213A
	SIA „ALB”



Inženierbūves lietošanas galvenais veids: kods 2223 – vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi. Būves kods 22230103 Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi.
1. Projektēšanas pamatnosacījumi 
3. Projekta izstrādes mērķis
Būvprojekta izstrādes mērķis ir šķērsojumā ar Donaviņas upi kanalizācijas spiedvadu DN300mm pārbūve.
3. Projektēšanas stadijas
Būvprojekts BP - ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
1. Būvprojektēšanas prasības 
4. Pasūtītājs nodrošina būvprojekta izstrādātāju ar:
1. kontaktpersonu no Pasūtītāja puses;
1. topogrāfisko plānu;
4. Izpildītājs:
2. Projektētājs pasūta un saņem, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegtu pilnvarojumu:
1. valsts, pašvaldības un citu ieinteresēto institūciju (inženiertīklu turētāju) tehniskos noteikumus; 
1. citus nepieciešamos noteikumus un atļaujas Būvprojekta izstrādei.
2. [bookmark: _Hlk55551734]Izstrādā būvprojektu saskaņā ar Jēkabpils pilsētas 2010. gada 4. marta saistošiem noteikumiem Nr.6 “Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums ar grozījumiem 2007.līdz 2019.gadam”, Būvniecības likumu, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"” un citu normatīvo aktu prasībām;
2. Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņo ar Pasūtītāju būvprojekta risinājumus, konkrētās izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus;
2. Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu sagatavo būvniecības iesniegumu un izstrādā būvprojektu atbilstoši būvatļaujas, spēkā esošu būvnormatīvu, Valsts standartu, tehnisko noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām;
2. Nosaka būvprojekta izmaksas atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām. Aprēķina un uzrāda visas būvniecības izmaksas, nodalot atsevišķi atsevišķu būvprojekta sadaļu, teritorijas labiekārtošanas darbu, materiālu un mehānismu izmaksu pozīcijas. Katrai sadaļai izstrādājama atsevišķa lokālā tāme. Izstrādā projektu satiksmes organizācijai būvdarbu laikā.
2. Izstrādā darbu organizācijas projektu (DOP), kurā paredzēti pasākumi būvdarbu nodrošināšanai.
2. Kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu būvprojekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;
2. Projektēšanas uzdevums ir precizējams un saskaņojams ar pasūtītāju detalizēta projekta daļu iespējamo tehnisko un vizuālo risinājumu izvēles gadījumā.
2.  Projektētājam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un iekārtām, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti.
2. Projektu risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem.
2. Projektētājs nodrošina, ka tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti abās Būvprojekta sadaļās: Ūdensapgāde un kanalizācija (UKT) un Būvkonstrūkcijas (BK). 
2. Objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi Būvprojekta izstrādes laikā, precizējot Pasūtītāja prasības Būvprojekta izstrādei.
1. Būvprojekta izstrādi veikt atbilstoši:
· Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
· Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr.545 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"”
· Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.327 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"
· Citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un valsts standartiem.
1. Prasības paredzamajiem risinājumiem, pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem

Risinājumu, tehnoloģiju, būvizstrādājumu un materiālu izvēlē jāvadās no lietderības un ilgmūžības kritērijiem. Risinājumu tehnoloģiju, būvizstrādājumu un materiālu izvēlei jābūt racionālai un pamatotai, ņemot vērā inženierbūves funkciju un paredzamo lietošanas veidu. Jebkura būvizstrādājuma pielietojumā jāņem vērā ražotāja rekomendācijas.

 PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	1
	2
	3

	1.
	Projektējamā objekta nosaukums, adrese
	„Kanalizācijas spiedvadu pārbūve Rīgas iela 211B, Jēkabpilī”

	2.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	SIA „Jēkabpils ūdens”, reģistrācijas Nr. 45403000395, Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, tālr.: 29992138, e-pasts: info@jekabpilsudens.lv.

	3.
	Būvniecības veids
	Pārbūve (II inženierbūves grupa)

	4.
	Projektēšanas stadijas
	Būvprojekts (BP)

	5.
	Projektēšanas robežas
	Spiedvadi aptuveni 35-40m garumā pie Donaviņas upes atbilstoši topogrāfijai.

	6.
	Objekta novietne un raksturojums
	Netālu atrodas baznīca un lielveikals. Donaviņas krasti pieguļošajos zemes gabalos nav sakopti. Nekādu citu  inženierkomunikāciju apkārt nav.

	7.
	Pārbūves mērķis
	Izstrādāt notekūdeņu kanalizācijas spiedvadu 2xDN300mm pārbūves būvprojektu atbilstoši Latvijas būvnormatīvu un standartiem,  nepieļaujot notekūdens piesārņojuma noplūdes. 

	8.
	Būvprojektēšanas nosacījumi
	Pasūtītājs nodrošina:
· projektēšanas uzdevumu;
· topogrāfisko plānu:
· ģeoloģiskā izpēte
Projektētāja uzdevums:
· projektējot ievērot projektēšanas uzdevuma prasības, LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu  prasības. 

	9.
	Norādījumi grafisko dokumentu izstrādei
	Būvprojekta saturam jāatbilst Būvniecības likuma, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK 28.08.2018. noteikumi Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"”, 
Būvprojekta ieteicamais sastāvs:
1. Vispārīgā daļa:
1.1 Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
1.2 Topogrāfiskais plāns, reģistrēts SIA „Mērniecības datu centrs”;
1.3 Ģeoloģiska izpēte;
1.4 Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par tehniskajiem rādītājiem;
1.5 Atļaujas un saskaņojumi;
2.  Inženierrisinājumu sadaļa:
2.1 Vispārīgo rādītāju lapa;
2.2 Būvprojekta ģenerālplāns mērogā 1:500 uz topogrāfiskā plāna;
2.3     Grafiskais dokuments būvkonstrukcijas (atbalstsienas, 
balstu,  tiltu) vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;
2.4 Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;
2.5 Detālie rasējumi;
2.6 Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.
3. Darbu organizēšanas projekts (DOP)
DOP iekļaut darbu izpildes secības aprakstu, satiksmes organizāciju būvdarbu izpildes laikā, būvdarbu izpildes laika grafiku.
4.    Ekonomiskā daļa:
4.1. būvdarbu apjomu saraksts (BA);
4.2. iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;
4.3. Izmaksu aprēķins (T)
Ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina Būvprojekta saturu.

	9.1
	Norādījumi par grafisko dokumentu apjomu
	· Projektēt esošo kanalizācijas tīklu spiedvadu pārbūvi un jaunu tīklu posmu izbūvi atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām. 

	9.2.
	Īpašie nosacījumi grafisko dokumentu izstrādei
	Pieprasīt un izpildīt nosacījumus un prasības dokumentos:
· Jēkabpils pilsētas pašvaldības Teritorijas plānošanas nodaļa;
· SIA „Jēkabpils ūdens” izsniegtie tehniskie noteikumi

	9.3.
	Saskaņošanas nosacījumi
	· Projektēšanas procesā ir nepieciešami projekta saskaņojumi ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētvides  departamenta speciālistiem.
· Būvprojekts saskaņojams ar visām institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus.
· Būvprojekts jāsaskaņo ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas. 
· Jēkabpils pilsētas būvvaldes atzīmes.

	9.4.
	Grafisko dokumentu noformēšana un sastāvs
	Būvprojektiem jābūt atbilstoši sagatavotiem un iesniegtiem BIS sistēmā un uz papīra.
9.4.1. Būvprojekts(BP) jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros uz papīra.
· Būvprojekts jāieraksta elektroniskā datu nesējā (USB).
· Sagatavoti atbilstoši MK 2005.gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.
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