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Tehniskie noteikumi "Kanalizācijas spiedvada 
 izbūvei Rīgas ielā 211A, Jēkabpilī"

1. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm.
1.1. Pēc Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem objektā "Kanalizācijas spiedvada izbūve Rīgas ielā 211A, Jēkabpilī", nav reģistrētas meliorācijas sistēmas;
1.1. Pēc Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem, darbība zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5601 001 3002 atrodas meliorācijas sistēmas un būves:
1.1.1. Valsts nozīmes ūdensnoteka  "Donaviņa" neregulēts posms ar kadastra Nr. 43132:01.

1.2. Veicot paredzēto darbību nav nepieciešama meliorācijas sistēmu pārkārtošana vai to atjaunošana.
1.3. Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas: 
1.3.1. Valsts nozīmes  ūdensnotekām lauksaimniecības zemēs – 10 m atstatumā no ūdensnotekas krotes uz abām pusēm, bet meža zemēs 8–10 m atbērtnes pusē;
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Būvprojektēšanā ievērot Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus.
2.2. Ja būvniecība skar meliorācijas sistēmas un nepieciešama to pārbūve, projektēšanu un būvdarbus veikt ievērojot LR MK LR MK 16.09.2014. noteikumus Nr.550,,Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvnoteikumi” un LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” prasības.
2.3. Būvdarbus izpildīt ievērojot ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.65 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” prasības.
2.4. Ja paredzētā darbība ir meliorācijas sistēmu atjaunošana vai pārbūve, to uzturēšanu pēc darbu pabeigšanas zemes īpašniekam veikt atbilstoši LR MK 03.08.2010. noteikumu Nr. 714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” prasībām.

3. Īpašās prasības
3.1. Būvprojektā jāiekļauj virszemes noteces uztveršanas un novadīšanas no būvobjektam pieguļošās platības tehniskais risinājums.
3.2. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Latgales reģiona meliorācijas nodaļā.
3.3. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Jēkabpils sektorā – Jēkabpilī, Jaunā iela 79C.
3.4. Lai saņemtu atzinumu par izpildītiem darbiem, Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Jēkabpils sektorā jāiesniedz būvdarbu izpilddokumentācija (segto darbu akti un izpilduzmērījums dgn, dwg vai shp formātā).

4. Izvērtētā dokumentācija
4.1. Iesniegums uz 1 lapas.
4.2. Plānotās darbības skice uz 1 lapas. 

5. Papildus nosacījumi:
5.1. Tehniskie noteikumi izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4. panta pirmo daļu.
5.2. Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
5.3. Tehniskie noteikumi derīgi 2 (divus) gadus no parakstīšanas datuma.



Latgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs	S. Šķesters

Lūcija Deinate, 27844193 
lucija.deinate@zmni.lv


[bookmark: OLE_LINK1]ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


image1.wmf

