
SIA “JĒKABPILS ŪDENS” L A B O R A T O R I J A

PIETEIKUMS TESTĒŠANAI
Pasūtītājs : ____________________________________________________________________________________________
(iestāde, ražošanas uzņēmums, firma, adrese, reģistrācijas numurs, tālrunis, fakss)
Informācija par paraugu, (-iem) :

	Ņemšanas datums, laiks
	Objekts
	Parauga ņēmējs (vārds, uzvārds, amats,)

	

	
	



Nosakāmie rādītāji:   
	Nosaukums 
	Metode
	Kods 
	Nosaukums 
	Metode
	Kods

	Suspendētās vielas
	LVSEN872:2007
	1
	Vides reakcija, pH
	LVS EN ISO 10523:2012
	17

	BSP5
	LVS EN1899-2:1998
LVS EN ISO 5815-1:2020
	
2
	Elektrovadītspēja
	LVS EN 27888:1993
	19

	
	
	
	Cietība
	LVS ISO 6059:1984*
	20

	ĶSP
	LVS ISO 6060:1989,
DIN 38409-44:1992
	
3
	Kalcijs 
	LVS ISO 6058:1984*
	21

	
	
	
	Hlorīdi
	LVS ISO 9297:2000
	22

	Amonija joni, N/NH4+
	LVS ISO 7150/1:1984
	4
	Kolif. baktērijas
	
LVS EN ISO 9308-1:2014
	23

	Nitrīti , N/NO2- 
	LVS ISO 6777:1984
	5
	E. Coli
	
	24

	Nitrāti, N/NO3-
	LVS ISO 7890-3:2002
	6
	Zarnu enterokoki
	LVS EN ISO 7899-2:2006
	25

	Kopējais slāpeklis, 
	LVS 340:2001; APHA 4500
	7
	Pseudomonas
	LVS EN ISO 16266:2008
	26

	P/PO43-
	LVS EN ISO 6878:2005,p.4
	8
	Brīvais un kopējais hlors
	LVS EN ISO 7393-1:2001
	27

	Kopējais fosfors, 
	LVS EN ISO 6878:2005,p.7
	9
	Sulfītus reducē. anaerobi 
	LVS EN 26461-2: 2007
	28

	Permanganāta indekss
	LVS EN ISO 8467:2000
	10
	M/o koloniju skaits
	LVS EN ISO 6222:1999
	29

	Sulfāti, SO42-
	GOST 31940-2012 p.6
	11
	Sārmainība 
	LVS EN ISO 9963-1:2001*
	30

	Izšķīdušais skābeklis
	LVS EN ISO 5814:2013*
	12
	Naftas produkti 
	Method 1664*
	31

	Kopējā Fe
	LVS ISO 6332:2000
	13
	Dūņu sausā atlikums 
	LVS EN 12880:2006*
	32

	Garša, smarža
	GOST 3351-74*
	14
	Sausais atlikums 
	GOST 18164-72*
	33

	Duļķainība
	LVS EN ISO 7027-1:2016
	15
	Mangāns 
	GOST 4974-2014
	34

	Krāsa
	LVS EN ISO 7887:2012 p.6
	16
	Clostridium perfringens
	LVS EN ISO 14189:2016
	35


* Metode nav iekļauta akreditācijas sfērā. Laboratorijas testēšanas metodes, t.sk. neakreditētās, saskaņotas ar pasūtītāju. 

	Pasūtītāja trauka apzīmējums 
	Parauga veids

	
Ņemšanas vieta
	Apjoms,
trauka veids
	
Nosakāmie rādītāji ( pēc koda)


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Parauga atlikums klientam netiek atdots, un netiek veikta parauga konservēšana pēc klienta pieprasījuma .
Testēšanas rezultātus uzrādīt ar nenoteiktību: jā □  nē □
Testēšanas pārskatu vēlos saņemt: laboratorijā attīrīšanas iekārtas “Daugavsala” ; 
SIA „Jēkabpils ūdens” Jaunā 60  ;  pa pastu ;  pa e- pastu  ;

Piezīmes: _____________________________________________________________________________________
	
_______________________________________________  (pasūtītāja uzvārds, paraksts)     20_____.” _____” ______________


Aizpilda pieņēmējs:
Pasūtījuma  Nr. ____________________________________________________________________
Paraugu pieņemšanas datums, laiks____________________________________________________
Paraugu pirmsnovērtēšana ___________________________________________________________
( trauks,  ņemšana, transportēšana)
Paraugus pieņēma__________________________________________________________________
(uzvārds, paraksts)
Testēšanas pārskats _________________________________________________________________

Pieteikums tiek sniegts pēc datu subjekta pieprasījuma un iniciatīvas. Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar  Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b apakšpunktu un SIA “Jēkabpils ūdens” Privātuma politiku, publicēta: www.jekabpilsudens.lv 
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